ARCHITEKTURA BUD. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

BUDYNKU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ BOISK PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Adres. Śrem, ul. Poznańska Nr 15

Nr działk: 31/2

Powierzchn: 39400.4313

Właściel: GMINA ŚREM

MPZP:

Obręb: ŚREM

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie wstępnego planu zagospodarowania

działki na budowę infrastruktury sportowej:

-budynku zawierającego:

- 2 x szatnię dla zawodników z zapleczem sanitarnym

- szatnie dla sędziów z zapleczem sanitarnym

- salę konferencyjną

- 2x pomieszczenia klubowe

-przyłącza elektrycznego kablowego od budynków już istniejących do projektowanego budynku

-przyłącza wody od budynków już istniejących do projektowanego budynku

-chodników w otoczeniu budynku

-kanalizacji sanitarnej od budynku do studni kanalizacyjnej na terenie działki

Poza wymienionymi nie projektuje się Żadnych, innych, nowych

**INFORMACJE OGÓŁNE**

Powierzchnia zabudowy ogółem 140 m2

Budynek parterowy bez podpiwniczenia

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

Ściany zewnętrzne budynku warstwowe ocieplone płytami styropianowymi

Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej

Strop budynku gęstożebrowy

Konstrukcja więźby dachowej z drewna

Pokrycie dachu papą zgrzewalną Wyposażenie

Podłoga :

➢płytki ceramiczne na całej powierzchni

➢listwy przypodłogowe, wykańczające

Okna :

➢7 x okno PVC uchylne o wym. szer 1200mm x wys 600mm

➢1 x okno PVC uchylno- rozwierne o wym. szer 900mm x wys 1200mm

➢1 x okno PVC uchylne o wym. szer 600 mm x wys 400mm

Drzwi :

➢ 3 x drzwi pełne stalowe o wymiarach 900 mm x 2050 mm( aluminiowe)

Instalacja elektryczna oraz oświetleniowa :

➢obwód oświetleniowy poprowadzony przewodem 3 x 1.5mm , lampy, włącznik nawierzchniowy, hermetyczny

➢obwód elektryczny poprowadzony przewodem 3 x 2.5mm,gniazdka hermetyczne, nawierzchniowe

➢wyłącznik różnicowo - prądowy (przeciwporażeniowy)

Doposażenie sanitarne:

➢3 x WC kompakt

➢4 x pisuar

➢9 x kabina prysznicowa

➢3 x szafka + umywalka

➢3 x bojler elektryczny

➢ instalacja wod-kan

Dodatkowe doposażenie

➢klimatyzacja

➢zadaszenie z poliwęglanu